**Postolje za montažu FUM 25**

Postolja za montažu za montažu ventilatora ERM na zidove, stropove ili nosače.

Moguć je vodoravni i okomiti položaj ugradnje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FUM 25 |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,49 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina: | 232 mm |
| Visina: | 195 mm |
| Dubina: | 195 mm |
| Širina s pakovanjem: | 232 mm |
| Visina s pakovanjem: | 195 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 195 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360056 |
| Broj artikla: | 0036.0005 |

Proizvođač: MAICO

FUM 25 Postolje za montažu