**DZF 40/8 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZF 40/8 A |
| Volumen zraka: | 2.000 m³/h |
| Brzina: | 715 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Apsorpcija struje: | 75 W |
| IMaks.: | 0,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Težina: | 8 |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 70 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0085.0416 |

Proizvođač: MAICO

DZF 40/8 A