**Regulacija zraka u prostoriji RLS 4 UP**

Regulacija zraka u prostoriji za decentralni ventilacijski uređaj s rekuperacijom topline WRG 35.

Regulacija je potrebna kao pribor za komplet za završnu montažu WRG 35-SE.

Isporučeni pribor: Priključni vod 5 m.

Možete odabrati sljedeće stupnjeve ventilacije:

Stupnjevi ventilacije od 1 do 4 - od malo za odsutnost tijekom dana do puno za brzu razmjenu zraka.

Način rada za usisni zrak, odnosno čisti način rada za usisni zrak s 30m³/h (npr. za noćno hlađenje).

Način rada za odsisni zrak, odnosno čisti način rada za odsisni zrak s 30m³/h (npr. za križnu ventilaciju prema stanu). U tu se svrhu npr. u spavaćoj sobi WRG 35 prebacuje na način rada za usisni zrak, a u dnevnoj sobi na način rada za odsisni zrak.

Stupanj 0, nulti stupanj zraka: Zatvaranje žaluzina pri snažnom opterećenju mirisima izvana. Pri tome uređaj više ne troši električnu energiju.

Regulacija zraka u prostoriji RLS 4 ima sljedeće mogućnosti namještanja:

Interval indikatora za zamjenu filtra može se namjestiti između dva mjeseca i šest mjeseci.

Početni stupanj nakon ispada struje može se definirati između stupnja 0 i 4.

Nulti stupanj zraka može se deaktivirati tako da ventilatori uvijek rade.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS 4 UP |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bijela |
| Težina s pakovanjem: | 0,41 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 20 mm |
| Širina s pakovanjem: | 225 mm |
| Visina s pakovanjem: | 95 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 112 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578444 |
| Broj artikla: | 0157.0844 |

Proizvođač: MAICO

RLS 4 UP Regulacija zraka u prostoriji