**Međupostolje SZ 50**

Međupostolje za krovne ventilatore.

Za strujno-tehnički povoljno i jednostavno montažno spajanje postolja s prigušivačem SD i ventilacijskih kanala.

Za ugradnju u ravne krovove.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SZ 50 |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina s pakovanjem: | 12,5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 500 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.140 mm |
| Visina s pakovanjem: | 200 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.140 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922933 |
| Broj artikla: | 0092.0293 |

Proizvođač: MAICO

SZ 50 Međupostolje