**Postolje za montažu FUM 28**

Postolja za montažu za montažu ventilatora ERM na zidove, stropove ili nosače.

Moguć je vodoravni i okomiti položaj ugradnje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FUM 28 |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,8 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 280 mm |
| Širina s pakovanjem: | 290 mm |
| Visina s pakovanjem: | 80 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 220 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360063 |
| Broj artikla: | 0036.0006 |

Proizvođač: MAICO

FUM 28 Postolje za montažu