**Petostupanjski transformator TRV 1,0-1**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju trofaznih ventilatora.

Sa zaštitnom sklopkom motora.

S glavnom zaštitom i upravljačkim osiguračem.

S kontrolnim svjetlom.

Jedna se žaluzina može aktivirati preko L2.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TRV 1,0-1 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Sekundarni napon: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 5,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 6 kg |
| Širina: | 194 mm |
| Visina: | 241 mm |
| Dubina: | 144 mm |
| Širina s pakovanjem: | 285 mm |
| Visina s pakovanjem: | 190 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 240 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799575320 |
| Broj artikla: | 0157.0532 |

Proizvođač: MAICO

TRV 1,0-1 Petostupanjski transformator