**Zračni filtar, zamjena EW-F**

Zamjenski zračni filtar za izmjenjivač topline rasolina-zrak EW-K 225.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EW-F |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Sintetika |
| Težina: | 0,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,07 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Širina: | 375 mm |
| Visina: | 268 mm |
| Dubina: | 15 mm |
| Širina s pakovanjem: | 376 mm |
| Visina s pakovanjem: | 270 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 30 mm |
| Temperatura okoline: | 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990710 |
| Broj artikla: | 0093.1231 |

Proizvođač: MAICO

EW-F Zračni filtar, zamjena