**Pokretač EnOcean PP 45 ACT**

Pokretačem EnOcean možete kombinirati uređaje PushPull PP 45 RC s kabelski spojenim uređajima za odsis zraka (ECA, ER) u jedan ventilacijski sustav.

Pokretač se može upotrijebiti kao uobičajena svjetlosna sklopka. Pritiskom na tipku uključuju se kabelski spojeni uređaji za odsis zraka (ECA, ER), a istodobno se šalje radijski telegram u komplet za završnu montažu PP 45 RC (Master). Uređaji PP 45 RC (Master i Slave) unose usisni zrak potreban uređajima za odsis zraka.

Pokretač se integrira sa svim standardnim programima sklopki i njim se rukuje lokalno preko dvije serijski vezane sklopke ili jedne površinske sklopke. Okvir i sklopke (za radijsku sklopku EnOcean) nisu sadržane u obimu isporuke.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 ACT |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,07 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Širina: | 70 mm |
| Visina: | 70 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 85 mm |
| Visina s pakovanjem: | 85 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990673 |
| Broj artikla: | 0157.1445 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 ACT Pokretač EnOcean