**Zamjenski prstenovi izmjenjivača topline WRF 20**

Zamjenski prstenovi izmjenjivača topline za WRG 20.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRF 20 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,02 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,23 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Promjer: | 200 mm |
| Širina: | 560 mm |
| Visina: | 75 mm |
| Dubina: | 14 mm |
| Širina s pakovanjem: | 570 mm |
| Visina s pakovanjem: | 100 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799933472 |
| Broj artikla: | 0093.0347 |

Proizvođač: MAICO

WRF 20 Zamjenski prstenovi izmjenjivača topline