**Disk-ventil, metal TFA 10**

Disk-ventil za odsis zraka.

Estetski, ravni model.

Regulacija struje zraka bez stupnjeva okretnim diskom ventila.

S bajunetnom pregradom za ugradbeni okvir.

Potreban pribor: Ugradbeni okvir s brtvom EBR-D / EBR.

Preporučeni pribor: Element filtra za hvatanje masnoća FFE pri primjeni u prostorijama s odsisnim zrakom koji sadrži masnoće (npr. u kuhinjama itd.).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TFA 10 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 30 m³/h |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010, sjaj 70 |
| Težina: | 0,18 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,19 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 100 mm |
| Širina: | 130 mm |
| Visina: | 130 mm |
| Dubina: | 130 mm |
| Širina s pakovanjem: | 130 mm |
| Visina s pakovanjem: | 70 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513698 |
| Broj artikla: | 0151.0369 |

Proizvođač: MAICO

TFA 10 Disk-ventil, metal