**Prečistač zraka CleanBox 300 UV**

Izvedba s UV-C lampicama

Dodatna zaštita UV-C lampicama. Ubijaju do 99,99% virusa i bakterija.

Značajke

Filtrira 99,995 % bakterija i virusa u zraku.

Puni filtar ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) + HEPA filtar H14.

Moderan, bezvremenski dizajn.

Može se kontinuirano namjestiti.

Tih rad bez propuha.

Robusno i sigurno kućište od čeličnog lima.

Energetski štedljivi ventilator s oznakom EC.

Plug & Play preko utičnice.

Mobilno područje primjene zahvaljujući transportnim kotačima.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | CleanBox 300 UV |
| Model: | HEPA filtar (H14) + UV-C lampice |
| Cirkulacija zraka: | 100 m³/h - 300 m³/h |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 135 W |
| IMaks.: | 0,8 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Moguća promjena pola: | - |
| Električni utični spoj: | Utikač |
| Mjesto ugradnje: | mobilno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Boja: | crni (RAL 9005) / bijeli (RAL 7035) |
| Težina: | 35 kg |
| Težina s pakovanjem: | 39 kg |
| Vrsta filtra: | Predfiltar + filtar HEPA |
| Razred filtra: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) / H14 |
| Širina: | 370 mm |
| Visina: | 1.168 mm |
| Dubina: | 370 mm |
| Širina s pakovanjem: | 460 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.195 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 400 mm |
| Temperatura okoline: | -5 °C do 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 45 dB Razmak 1 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799956518 |
| Broj artikla: | 0095.0651 |

Proizvođač: MAICO

CleanBox 300 UV Prečistač zraka