**Protupožarni kompenzacijski element BA 125/80-2**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | BA 125/80-2 |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 1,46 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,46 kg |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Broj postolja: | 2 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 125 mm |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 640 mm |
| Dubina: | 125 mm |
| Širina s pakovanjem: | 125 mm |
| Visina s pakovanjem: | 640 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 125 mm |
| Broj odobrenja: | Z-41.6-573 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990116 |
| Broj artikla: | 0093.1005 |

Proizvođač: MAICO

BA 125/80-2 Protupožarni kompenzacijski element