**Radijski prijamnik XE 1**

Radijski prijamnik za bežično povezivanje prespojnog mjesta na ventilator.

Ugradnja u normiranu podžbuknu utičnicu ili podžbuknu razvodnu kutiju.

Radijski sustav sastoji se od radijske sklopke XS 1 i min. jednog radijskog prijamnika XE 1.

Jednom XS 1 možete dodijeliti neograničeni broj XE 1.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | XE 1 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje (indukcijsko opterećenje): | 2 A |
| Maksimalno opterećenje (otporno opterećenje): | 4 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Boja: | plava |
| Težina: | 0,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,08 kg |
| Širina: | 52 mm |
| Visina: | 52 mm |
| Dubina: | 21 mm |
| Širina s pakovanjem: | 80 mm |
| Visina s pakovanjem: | 80 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 45 mm |
| Temperatura okoline: | 55 °C |
| Radijska frekvencija: | 433 MHz |
| Broj radijskih kanala: | Jedan kanal |
| Programibilni prijenosnik/prekidač: | 14 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573432 |
| Broj artikla: | 0157.0343 |

Proizvođač: MAICO

XE 1 Radijski prijamnik