**Postolje za montažu FUR 35/1**

Postolja za montažu za montažu ventilatora ERR na zidove, stropove ili nosače.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FUR 35/1 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 2,23 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,24 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 554 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 150 mm |
| Širina s pakovanjem: | 500 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 155 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360902 |
| Broj artikla: | 0036.0090 |

Proizvođač: MAICO

FUR 35/1 Postolje za montažu