**Zračni filtar, zamjena RF 31-4**

Zamjenski filtar za filtar zraka TFE...-4.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RF 31-4 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,655 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,715 kg |
| Razred filtra: | G4 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 315 mm |
| Širina: | 725 mm |
| Visina: | 395 mm |
| Širina s pakovanjem: | 420 mm |
| Visina s pakovanjem: | 80 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 380 mm |
| Temperatura okoline: | 100 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931614 |
| Broj artikla: | 0093.0161 |

Proizvođač: MAICO

RF 31-4 Zračni filtar, zamjena