**Osjetnik vlažnosti PP 45 HYI**

Integrirani osjetnik vlažnosti za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 45 i PushPull Balanced PPB 30.

Može se integrirati u regulaciju zraka u prostoriji RLS 45 K ili RLS 45 O. Predviđeni otvor na okviru mora biti iznad osjetnika.

Osjetnik vlažnosti PP 45 HYI također se može integrirati u radijski uređaj Master PP 45 RC (utičnim spojem).

Ovisno o vrijednosti osjetnika, volumen zraka uređaja PushPull povećava se bez stupnjeva.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 HYI |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,05 kg |
| Širina: | 15 mm |
| Visina: | 15 mm |
| Dubina: | 5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 16 mm |
| Visina s pakovanjem: | 16 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 6 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573647 |
| Broj artikla: | 0157.0364 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 HYI Osjetnik vlažnosti