**Mali sobni ventilator ECA 11-1**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 11-1 |
| Model: | Standardni model |
| Volumen zraka: | 95 m³/h |
| Brzina: | 2.650 1/min |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 13 W |
| IMaks.: | 0,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,75 |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0080.0501 |

Proizvođač: MAICO

ECA 11-1 Mali sobni ventilator