**Potenciometar ST EC 3**

Potenciometar za regulaciju ventilatora EC.

Izlazni napon kod ST EC 10 i ST EC 230 može se namjestiti bez stupnjeva preko rotacijskog prekidača između 0 - 10 V.

ST EC 3 omogućuje regulaciju izlaznog napona s tri stupnja:

Stupanj 1 = može se namjestiti 3 - 7 V

Stupanj 2 = može se namjestiti 5 - 9 V

Stupanj 3 = 10 V

Moguća je ugradnja potenciometra u podžbuknu kutiju bez kućišta (IP 44) ili nadžbukno s kućištem (IP 54).

Dodatni prespojni kontakt kod ST EC 010 omogućuje npr. priključivanje odobrenja regulatora.

ST EC 230 za priključivanje na napajanje od 230 V.

ST EC 010 za priključivanje na napajanje od 10 V.

ST EC 3 za priključivanje na napajanje 10 - 15 V.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ST EC 3 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 10 V - 15 V |
| Izlazni signal: | 0 V - 10 V |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno / Podžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,14 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,16 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 65 mm |
| Širina s pakovanjem: | 95 mm |
| Visina s pakovanjem: | 85 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 70 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571117 |
| Broj artikla: | 0157.0111 |

Proizvođač: MAICO

ST EC 3 Potenciometar