**Nadžbukno kućište, protupožarna zaštita ER GH APB**

Nadžbukno kućište s metalnom protupožarnom zapornom žaluzinom bez održavanja protiv prijenosa požara K90-18017.

Samoaktivirajuća metalna protupožarna zaporna žaluzina s istovremenom funkcijom kao hladno-dimnom branom.

Posebna svojstva

Za primjene u skladu s DIN 18017-3.

Značajke

Nadžbukno kućište za prihvat elementa ventilatora ER EC u kombinaciji s poklopcima ER-A… serije.

Ugradnja u kupaonice, toalete i kućne kuhinje.

Moguća zidna ili stropna montaža.

Kućište okretno, zbog toga priključivanje odsisnog postolja lijevo gore ili desno gore na glavni vod.

Električni priključak straga.

Jednostavno električno ožičenje na praktičnoj stezaljki s letvicom zatika.

Promjer priključka DN 75/80.

Plastični dijelovi uobičajeno zapaljivi u skladu s DIN 4102-1 klasa B 2 (u skladu s EN 13501-1).

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Jednostavna montaža.

Potvrde o odobrenju šaljemo na upit ili ih možete pronaći na našoj početnoj stranici www.maico-ventilatoren.com.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER GH APB |
| Model: | s protupožarnom zaštitom |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Glavni kabel: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid/strop |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika ABC |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,87 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,06 kg |
| Protupožarna zaštita: | da |
| Smjer ispuhivanja: | straga |
| Promjer priključka: | 75 mm / 80 mm |
| Širina: | 276 mm |
| Visina: | 276 mm |
| Dubina: | 180 mm |
| Širina s pakovanjem: | 350 mm |
| Visina s pakovanjem: | 140 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 290 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843535 |
| Broj artikla: | 0084.0353 |

Proizvođač: MAICO

ER GH APB Nadžbukno kućište, protupožarna zaštita