**Kontaktna sklopka na vratima TS 8**

Kontaktna sklopka na vratima za automatsko uključivanje i isključivanje ventilatora pri blokadi vrata.

Montaža na okvir vrata i na vrata.

Upute za ugradnju

Predviđeni su potrebni prorezi za montažu na vrata i okvir.

U vlažnim prostorijama upotrijebite kontaktnu sklopku na vratima s malim naponom (24 V).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TS 8 |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 8 A |
| Vrsta zaštite: | IP 50 |
| Težina: | 0,023 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0 kg |
| Širina: | 45 mm |
| Visina: | 45 mm |
| Dubina: | 15 mm |
| Širina s pakovanjem: | 45 mm |
| Visina s pakovanjem: | 15 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 45 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799571209 |
| Broj artikla: | 0157.0120 |

Proizvođač: MAICO

TS 8 Kontaktna sklopka na vratima