**Koljeno, vučeno s brtvom s valjanim prstenom 60° B60-150**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | B60-150 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553205 |
| Broj artikla: | 0055.0320 |

Proizvođač: MAICO

B60-150 Koljeno, vučeno s brtvom s valjanim prstenom 60°