**Vanjska rešetka LZP-R 94**

Protukišna rešetka za usis i odsis zraka u posebno kvalitetnoj izvedbi.

Sa serijskim proširenjem poprečnog presjeka kanala za smanjenje padova tlaka.

S fiksnim protukišnim lamelama otpornima na kišu.

S okvirom za ugradnju u zazidane zidove.

S prirubničkim okvirom od 20 mm i dugim rupama za izravno priključivanje na kanal.

Zaštitna rešetka u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LZP-R 94 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Kanal |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 28 kg |
| Težina s pakovanjem: | 40,625 kg |
| Veličina kanala: | 900 mm x 400 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 2.916 cm² |
| Širina: | 1.379 mm |
| Visina: | 475 mm |
| Dubina: | 73 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.600 mm |
| Visina s pakovanjem: | 800 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 420 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513896 |
| Broj artikla: | 0151.0389 |

Proizvođač: MAICO

LZP-R 94 Vanjska rešetka