**Komplet za grubu gradnju PP 60 KA-SRL**

Komplet za grubu gradnju za ugradnju u vanjski zid.

Isporuka:

Zidni odvojak ekstra dugački (700 mm) od PVC-a s dvije nadžbukne zaštitne obloge i osam klinova za usmjeravanje odvojka u zidnom otvoru.

Vanjski poklopac od plemenitog čelika.

Potreban kao pribor za komplet za završnu montažu PP 60 K-SE.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 60 KA-SRL |
| Volumen zraka: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plemeniti čelik |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 2,582 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,508 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 745 mm |
| Visina: | 286 mm |
| Dubina: | 250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 715 mm |
| Visina s pakovanjem: | 280 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 275 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952169 |
| Broj artikla: | 0095.0216 |

Proizvođač: MAICO

PP 60 KA-SRL Komplet za grubu gradnju