**Zaštitna rešetka, metal SG 50**

Zaštitna rešetka za ventilatore u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Prikladna za ventilatore s nastavcima spoja cijevi.

Moguća montaža na strani usisa i tlaka.

Od antistatičkog materijala za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SG 50 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Žica, kromirana |
| Težina: | 1,09 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,1 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 500 mm |
| Širina: | 558 mm |
| Visina: | 558 mm |
| Dubina: | 5,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 558 mm |
| Visina s pakovanjem: | 558 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 555 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501206 |
| Broj artikla: | 0150.0120 |

Proizvođač: MAICO

SG 50 Zaštitna rešetka, metal