**Podna rešetka FFS-FGB**

Standardna podna rešetka otporna na gaženje koja odgovara podnom ispustu FFS-BA.

Podna rešetka od četkanog plemenitog čelika ima moderan dizajn s kružnom slikom rupa.

Pričvršćivanje se obavlja steznim obujmicama koje se postavljaju čvrsto ispod podne rešetke, širina x visina x dubina: oko 180 x 40 x 340 mm,

Isporuka:

Jedna podna rešetka, jedna brtvena vrpca

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFS-FGB |
| Model: | Dizajn s kružnom slikom rupa |
| Vrsta ugradnje: | Pričvršćivanje steznim obujmicama |
| Materijal: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 0,61 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,75 kg |
| Širina: | 340 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 3 mm |
| Širina s pakovanjem: | 350 mm |
| Visina s pakovanjem: | 195 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 47 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558903 |
| Broj artikla: | 0055.0890 |

Proizvođač: MAICO

FFS-FGB Podna rešetka