**TRE 0,4**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju jednofaznih ventilatora.

S kontrolnim svjetlom.

Dodatni prespojni kontakt (230 V) za npr. aktiviranje žaluzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TRE 0,4 |
| Maksimalno opterećenje: | 0,4 A |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 1,05 |
| Težina s pakovanjem: | 1,05 kg |
| Širina: | 92 mm |
| Visina: | 165 mm |
| Dubina: | 77 mm |
| Širina s pakovanjem: | 110 mm |
| Visina s pakovanjem: | 90 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 180 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161103 |
| Broj artikla: | 0016.0110 |

Proizvođač: MAICO

TRE 0,4