**Mali sobni ventilator ECA 15/4 F**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 15/4 F |
| Model: | Upravljanje rasvjetom |
| Volumen zraka: | 165 m³/h |
| Brzina: | 1.375 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 18 W |
| IMaks.: | 0,12 A |
| Vrsta zaštite: | IP 31 |
| Glavni kabel: | 2 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 1,4 |
| Nominalna dužina: | 150 mm |
| Razina zvučnog tlaka: | 40 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0080.0977 |

Proizvođač: MAICO

ECA 15/4 F Mali sobni ventilator