**Element zvučne izolacije PP 45 SE**

Zvučno izolirani element kao opcija pribora za komplet za završnu montažu PP 45 O, PP 45 K i PP 45 RC.

Upotrebljava se za smanjenje zvučne snage i povećanje prigušivanja buke.

Smanjenje zvučne snage kod jednog zvučno izoliranog elementa do 2 dB(A).

Smanjenje zvučne snage kod dva zvučno izolirana elementa (okrenuta pod 45°) do 5 dB(A).

Opseg isporuke:

1 x vanjski prsten

1 x unutrašnji dio

Unutrašnji dio služi za zaštitu pri transportu i mora se ukloniti prije ugradnje u komplet za završnu montažu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 45 SE |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Melaminska smola |
| Boja: | siva |
| Težina: | 0,02 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,02 kg |
| Protupožarna zaštita: | Klasa protupožarnosti B1 |
| Vanjski promjer: | 154 mm |
| Širina: | 154 mm |
| Visina: | 154 mm |
| Dubina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 156 mm |
| Visina s pakovanjem: | 156 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 101 mm |
| Uneseni gubitak ukupno: | 2 dB |
| Uneseni gubitak napomena: | kod 2x PP45 SE (zakrenuto za 45°): 2,5-5 dB(A) |
| Zvučna izolacija: | da |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799933083 |
| Broj artikla: | 0093.0308 |

Proizvođač: MAICO

PP 45 SE Element zvučne izolacije