**Regulacija zraka u prostoriji RLS PP-K1**

Regulacija zraka u prostoriji potrebna je kao pribor za PushPull 60 KA i PushPull 60 KL.

Regulacija zraka u prostoriji RLS PP-K1 ima sljedeće mogućnosti namještanja:

Vrste rada trajna ventilacija (s rekuperacijom topline), križna ventilacija i odvlaživanje.

Pet stupnjeva ventilacije između 17 i 55 m³/h.

Nema stupnja sustava "Isklj".

Regulacijom zraka u prostoriji RLS PP-K možete istodobno regulirati do šest uređaja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS PP-K1 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Vrsta zaštite: | IP X0 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Težina: | 0,27 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,45 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 65 mm |
| Širina s pakovanjem: | 200 mm |
| Visina s pakovanjem: | 165 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 143 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799571933 |
| Broj artikla: | 0157.0193 |

Proizvođač: MAICO

RLS PP-K1 Regulacija zraka u prostoriji