**Spojnica ventilacijske cijevi MT-V125**

Za spajanje ventilacijske cijevi MT-R i koljena ventilacijske cijevi MT-B jedno ispod drugoga.

Jednostavna i sigurna montaža.

Brzo, čvrsto spajanje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MT-V125 |
| Materijal: | EPDM-kaučuk |
| Težina: | 0,09 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Unutrašnji promjer: | 160 mm / 160 mm |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 120 mm |
| Visina s pakovanjem: | 80 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599852 |
| Broj artikla: | 0059.0985 |

Proizvođač: MAICO

MT-V125 Spojnica ventilacijske cijevi