**Razdjelnik zraka kompaktni od plastike, 7-struki MF-VK90-7**

Kompaktan razdjelnik zraka sa sedam priključaka za fleksibilne čelične kanale MF-F90.

Od zvučno izoliranog polipropilena (EPP).

Dva revizijska otvora.

Revizijski otvor prema odabiru gore ili dolje.

S prethodno izbušenim rupama za montažu s navojnim šipkama.

Dugački vijek uporabe i otpornost na atmosferske uvjete.

Uključujući pet slijepih poklopaca.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-VK90-7 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Volumen zraka: | 160 m³/h preporučeno |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Plastika EPP |
| Podaci o plastici: | Bez PVC-a |
| Težina: | 0,79 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,87 kg |
| Promjer priključka: | 125 mm / 160 mm |
| Promjer priključka za fleksibilan čelični kanal: | 90 mm |
| Broj postolja: | 7 |
| Širina: | 300 mm |
| Visina: | 217,5 mm |
| Dubina: | 485 mm |
| Širina s pakovanjem: | 305 mm |
| Visina s pakovanjem: | 225 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 492 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599944 |
| Broj artikla: | 0059.0994 |

Proizvođač: MAICO

MF-VK90-7 Razdjelnik zraka kompaktni od plastike, 7-struki