**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 25 S**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 25 S |
| Volumen zraka: | 1.400 m³/h |
| Brzina: | 2.280 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Nominalna snaga: | 290 W |
| INomin.: | 1,26 A |
| IMaks.: | 1,4 A |
| Težina: | 28 |
| Ventilator se može izvući: | - |
| Nominalna dužina: | 250 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 55 °C |
| Temperatura okoline: | 55 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802303 |
| Broj artikla: | 0080.0230 |

Proizvođač: MAICO

ESR 25 S Zvučno izolirana ventilacijska kutija