**Stupanjska sklopka FS 4**

FS 4: Stupanjska sklopka za dvije brzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FS 4 |
| Smjer zraka: | Usis ili odsis zraka |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Maksimalno opterećenje (indukcijsko opterećenje): | 0,35 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,7 kg |
| Širina: | 128 mm |
| Visina: | 74 mm |
| Dubina: | 46 mm |
| Širina s pakovanjem: | 130 mm |
| Visina s pakovanjem: | 78 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 52 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161042 |
| Broj artikla: | 0016.0104 |

Proizvođač: MAICO

FS 4 Stupanjska sklopka