**Kanalni prigušivač KSP 31/14**

Kulisni prigušivač za tehničke ventilacijske sustave.

S prigušnim elementima od ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju, sa zrakonepropusnim savijenim spojem obloženim pocinčanim čeličnim limom.

S obostranim prirubnicama za ugradnju u pravokutne ventilacijske kanale.

Nije zapaljivo u skladu s normom DIN 4102.

KSP ../23 i KSP ../27: S poklopcem od svilenih staklenih vlakana oko prigušnih elemenata.

KSP ../23 i KSP ../27: Na mjestu ugradnje potrebni su prijelazni komadi (vidi veličinu kanala A x B).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KSP 31/14 |
| Maks. brzina strujanja: | 20 m/s |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 19 kg |
| Težina s pakovanjem: | 19,04 kg |
| Veličina kanala: | 600 mm x 350 mm |
| Širina: | 640 mm |
| Visina: | 390 mm |
| Dubina: | 600 mm |
| Širina s pakovanjem: | 641 mm |
| Visina s pakovanjem: | 393 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 605 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 2 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 4 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 14 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 13 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 17 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 14 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 11 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 8 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799923046 |
| Broj artikla: | 0092.0304 |

Proizvođač: MAICO

KSP 31/14 Kanalni prigušivač