**Regulacija zraka u prostoriji RLS RC**

Radijski upravljač za radijski upravljani sustav odsisa zraka MAICOsmart.

Za bežičnu regulaciju ventilatora ECA ... ipro RC/RCH i ER 100 RC.

Napajanje energijom obavlja se preko integrirane solarne ćelije i rezervne baterije.

Na regulaciji možete odabrati sljedeće stupnjeve ventilacije:

Stupnjevi ventilacije od 1 do 3 - od malo za odsutnost tijekom dana do puno za brzu razmjenu zraka.

Način rada na godišnjem odmoru: Pri duljoj odsutnosti aktivira intervalski način rada ventilatora.

Daljinski upravljač RLS RC ima sljedeće mogućnosti namještanja:

Interval indikatora za zamjenu filtra može se namjestiti između dva mjeseca i šest mjeseci.

Funkcija isključivanja pri nepostizanju zadane sobne temperature.

Stupanj sustava 0 može se deaktivirati tako da se ventilacijski sustav uvijek odzračuje najmanje ventilacijom za zaštitu od vlage. Ova je funkcija potrebna i u kombinaciji sa sustavima u skladu s normom DIN 18017-3.

Daljinski upravljač RLS RC uvijek se programira na glavnom ventilatoru.

Bez priključnog voda, može se dakle svugdje ugraditi.

Ugradite u osvijetljenu prostoriju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS RC |
| Model: | Radijski prijamnik |
| Baterija: | AA litijska, 3,6 V |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Glavni kabel: | nije potrebno |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Mjesto postavljanja: | Privremeno osvijetljena prostorija |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,23 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,28 kg |
| Širina: | 94 mm |
| Visina: | 153 mm |
| Dubina: | 20 mm |
| Širina s pakovanjem: | 98 mm |
| Visina s pakovanjem: | 158 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 37 mm |
| Doseg u zgradi: | 30 m |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578499 |
| Broj artikla: | 0157.0849 |

Proizvođač: MAICO

RLS RC Regulacija zraka u prostoriji