**Zračni filtar ZFF 30**

Zračni filtar za čišćenje usisnog zraka.

S rešetkom za zaštitu od slučajnog dodira.

Jednostavna zamjena filtra.

Pribor: zamjenski zračni filtar FF...

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZFF 30 |
| Ugradnja: | iznutra |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 1,14 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,24 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm / 300 mm |
| Širina: | 365 mm |
| Visina: | 365 mm |
| Dubina: | 92 mm |
| Širina s pakovanjem: | 370 mm |
| Visina s pakovanjem: | 370 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 120 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490036 |
| Broj artikla: | 0149.0003 |

Proizvođač: MAICO

ZFF 30 Zračni filtar