**Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 16 S**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESR 16 S |
| Volumen zraka: | 550 m³/h |
| Brzina: | 2.530 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Nominalna snaga: | 95 W |
| INomin.: | 0,41 A |
| IMaks.: | 0,5 A |
| Težina: | 20 |
| Ventilator se može izvući: |  -  |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 80 °C |
| Temperatura okoline: | 80 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802280 |
| Broj artikla: | 0080.0228 |

Proizvođač: MAICO

ESR 16 S Zvučno izolirana ventilacijska kutija