**Radijalni vanjski zidni ventilator AWV 15 EC**

Značajke

Transport manjih do srednjih količina zraka pri velikim otporima.

Idealno za saniranja i kasniju ugradnju zbog vanjske montaže.

Optimalna učinkovitost, mali troškovi održavanja.

Radijalni propeleri od plastike, s unatrag savijenim krilima.

Postolje na strani usisa za ugradnju u ventilacijske kanale.

Žaluzina integrirana.

Motor

Motor s oznakom EC s kugličnim ležajem, prikladan za neprekidni rad.

S mogućnošću upravljanja brojem okretaja.

Termička zaštita od pregrijavanja.

Vrsta zaštite IP X4.

Električni priključak

Priključivanje na steznu letvicu u kućištu.

Sigurnosne upute

Ventilator smije raditi samo ako se osigura zaštita od slučajnog dodira na propeleru prema normi DIN EN ISO 13857 za ventilatore sa slobodnim usisom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AWV 15 EC |
| Volumen zraka: | 564 m³/h |
| Brzina: | 3.395 1/min |
| Tip propelera: | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 89 W |
| IMaks.: | 0,79 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Toplinska klasa: | F |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 4,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5 kg |
| Nominalna dužina: | 150 mm |
| Širina: | 260 mm |
| Visina: | 355 mm |
| Dubina: | 131 mm |
| Širina s pakovanjem: | 275 mm |
| Visina s pakovanjem: | 385 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 175 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735755 |
| Broj artikla: | 0073.0575 |

Proizvođač: MAICO

AWV 15 EC Radijalni vanjski zidni ventilator