**Regulator brzine, razvodna ploča STSX 2,5**

Regulator brzine za regulaciju ventilatora bez stupnjeva.

Provjereno u skladu s normom VDE.

Za jedan smjer vrtnje.

Moguća montaža na normiranu profilnu tračnicu od 35 mm.

Zeleni LED radni indikator.

Zbog tehnike faznog kuta u donjem području brzine može se pojaviti fizikalno uvjetovano zujanje. U prostorijama kolje zahtijevaju rad ventilatora s malo buke stoga primijenite petostupanjske transformatore TRE... za regulaciju brzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | STSX 2,5 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 2,5 A |
| Minimalno opterećenje: | 0,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Vrsta ugradnje: | Razvodna ploča/razvodni ormarić |
| Boja: | svijetlosiva, slična RAL 7035 |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,12 kg |
| Širina: | 35 mm |
| Visina: | 94 mm |
| Dubina: | 86 mm |
| Širina s pakovanjem: | 40 mm |
| Visina s pakovanjem: | 95 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 96 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992295 |
| Broj artikla: | 0157.1564 |

Proizvođač: MAICO

STSX 2,5 Regulator brzine, razvodna ploča