**HP 1**

Kombinirana sklopka za regulaciju ventilatora i grijača zraka u modularnom sustavu Airotherm.

Pri uporabi servomotora MS 2 na žaluzini RS 35 kombinirana sklopka je samo sklopka za predodabir.

HK 1: Petostupanjska sklopka za regulaciju ventilatora DZF 35/6 BH i DZF 35/4 BH.

HP 1: Devetostupanjska sklopka za regulaciju ventilatora DZF 35/84 BH.

HP 2: Devetostupanjska sklopka za regulaciju ventilatora DZF 35/64 BH.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | HP 1 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| IMaks.: | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 65 |
| Broj prespojnih položaja: | 9 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,416 |
| Težina s pakovanjem: | 0,448 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 127 mm |
| Širina s pakovanjem: | 135 mm |
| Visina s pakovanjem: | 85 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 95 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574637 |
| Broj artikla: | 0157.0463 |

Proizvođač: MAICO

HP 1