**Ugradbeni zidni ventilator ENR 20**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ENR 20 |
| Volumen zraka: | 500 m³/h |
| Brzina: | 1.420 1/min |
| Smjer zraka: | Usis zraka / Odsis zraka |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | ✔ |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Nominalna snaga: | 30 W |
| INomin.: | 0,15 A |
| IMaks.: | 0,15 A |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 2,88 |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Razina zvučnog tlaka: | 53 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813040 |
| Broj artikla: | 0081.0304 |

Proizvođač: MAICO

ENR 20 Ugradbeni zidni ventilator