**Element ventilatora ER 60 GVZC EC**

Model s motorom koji ima oznaku EC, uključivanjem osnovnog opterećenja i vremenskom odgodom

Uređaj radi u neprekidnom radu na 35 m3/h.

Prebacivanje na puno opterećenje s prilagodljivom odgodom uključivanja (0/0,5/1/2/3 min).

Prilagodljivo vrijeme naknadnog rada na stupnju punog opterećenja (0/1/3/6/15 min).

Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Varijanta uključivanja: Dodatnom sklopkom možete uključiti ili isključiti osnovno opterećenje (vidi shemu spajanja na internetu).

Značajke

Ventilator s poklopcem i filtrom ISO Coarse 30 % (G2) za ugradnju u podžbukno kućište ER-UP/G, ER-UPD i ER-UPB....

Za ventilaciju jednog i dva prostora s pojedinačnim ventilatorom (iznimka: izvedba H).

Jednostavna zamjena filtra bez alata.

Pokrov se može okretati za ± 5°, stoga je moguće uravnoteženje koso postavljenog kućišta.

Jednostavna i brza montaža ventilatora u kućištu putem brzog pričvršćivanja i električnog utičnog spoja.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Svi MAICO ER uređaji odgovaraju vrsti zaštite IP X5 i mogu se ugraditi u područje 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701, i u slučaju mlaza vode. Za detalje vidi upute za projektiranje.

Klasa zaštite II.

Izrazito strma krivulja prikazuje visoki tlačni kapacitet ER ventilatora.

Snažni energetski učinkoviti kondenzatorski motor.

Motor s termičkom zaštitom od pregrijavanja.

Bez održavanja, s obostrano zatvorenim kugličnim ležajevima.

Krivulju volumena zraka i brzinu istjecanja zraka provjerio je TÜV Bayern e.V. volumen istjecanja zraka < 0,01 m/h.

Razliku razine jačine zvuka u skladu s normom DIN 52210- 6, provjerio je IAB Oberursel.

S oznakom VDE.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER 60 GVZC EC |
| Model: | Model s oznakom EC s uključivanjem osnovnog opterećenja i vremenske odgode |
| Volumen zraka: | 35 m³/h / 62 m³/h |
| Brzina: | 850 1/min / 1.250 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| SEC average: | -12,77 kWh/(m²\*a) |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 3,9 W / 6 W |
| IMaks.: | 0,03 A / 0,05 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Vrsta sustava: | decentralno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 1,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,506 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Smjer ispuhivanja: | bočno |
| Širina: | 280 mm |
| Visina: | 280 mm |
| Dubina: | 160 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 135 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 250 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Vrijeme naknadnog rada: | 0 min / 1 min / 3 min / 6 min / 15 min |
| Odgoda uključivanja: | 0 min / 0,5 min / 1 min / 2 min / 3 min |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799841166 |
| Broj artikla: | 0084.0116 |

Proizvođač: MAICO

ER 60 GVZC EC Element ventilatora