**Regulacija zraka u prostoriji RLS 45 O**

Značajke

Regulacija zraka u prostoriji potrebna je kao pribor za komplete za završnu montažu PP 45 K, PP 45 O ili PPB 30 O.

Rad kompleta za završnu montažu PPB 30 K u kombinaciji s regulacijom zraka u prostoriji RLS 45 O nije moguć.

Regulacijom zraka u prostoriji RLS 45 O možete istodobno regulirati do 6 uređaja PP 45 ili do 3 uređaja PPB 30 O.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS 45 O |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,11 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,33 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 49 mm |
| Širina s pakovanjem: | 81 mm |
| Visina s pakovanjem: | 81 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573593 |
| Broj artikla: | 0157.0359 |

Proizvođač: MAICO

RLS 45 O Regulacija zraka u prostoriji