**Podna rešetka FFS-FG**

Dizajnerska podna rešetka otporna na gaženje koja odgovara podnom ispustu FFS-BA.

Podna rešetka od četkanog plemenitog čelika ima moderan dizajn s dugačkim rupama.

Ugradbeni okvir omogućuje usmjeravanje na okolnu podnu oblogu.

Pričvršćivanje se obavlja steznim zaticima.

Isporuka:

Jedna podna rešetka

Jedan držač

Jedna brtvena vrpca

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FFS-FG |
| Model: | Dizajn s dugačkim rupama |
| Vrsta ugradnje: | s ugradbenim okvirom, pričvršćivanje steznim zaticima |
| Materijal: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 0,95 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,09 kg |
| Širina: | 340 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 30 mm |
| Širina s pakovanjem: | 350 mm |
| Visina s pakovanjem: | 205 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558897 |
| Broj artikla: | 0055.0889 |

Proizvođač: MAICO

FFS-FG Podna rešetka