**Ötfokozatú trafó TR 0,8-1**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Háromfázisú váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Működésjelző lámpával.

További kapcsolóérintkező (230 V) pl. egy zsalu vezérléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TR 0,8-1 |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 0,8 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Szekunder feszültség: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Szín: | világosszürke |
| Súly: | 5,5 kg |
| Súly csomagolással: | 5,7 kg |
| Szélesség: | 240 mm |
| Magasság: | 190 mm |
| Mélység: | 150 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 285 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 185 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 245 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573715 |
| Termékszám: | 0157.0371 |

Gyártó: MAICO

TR 0,8-1 Ötfokozatú trafó