**Hangszigetelő elem PP 45 SE**

Hangszigetelő elem opcionális tartozékként a PP 45 O, PP 45 K és PP 45 RC végszerelő készlethez.

A hangteljesítmény csökkentésére és a hangszigetelés növelésére használandó.

A hangteljesítmény csökkentése hangcsillapító elemmel akár 2 dB(A).

A hangteljesítmény csökkentése két (45°-kal elfordított) hangcsillapító elemmel akár 5 dB(A).

Szállítási terjedelem:

1 x külső gyűrű

1 x belső rész

A belső rész szállítási védelemként szolgál, beépítés előtt el kell távolítani a végszerelő készletből.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 SE |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | melamin gyanta |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 0,02 kg |
| Súly csomagolással: | 0,02 kg |
| Tűzvédelem: | B1 tűzvédelmi osztály |
| Külső átmérő: | 154 mm |
| Szélesség: | 154 mm |
| Magasság: | 154 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 156 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 156 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 101 mm |
| Illesztési veszteség összesen: | 2 dB |
| Illesztési veszteség megjegyzés: | 2x PP45 SE-nél (45° csavart): 2,5-5 dB(A) |
| Hangszigetelés: | igen |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799933083 |
| Termékszám: | 0093.0308 |

Gyártó: MAICO

PP 45 SE Hangszigetelő elem