**Melegvizes légfűtő berendezések WRH 12-1**

Víz-légfűtő szellőzéstechnikai rendszerekhez.

Rézcsatlakozások.

A házfedél a karbantartási munkák során eltávolítható.

Gumitömítéssel a levegő csőcsatlakozásainál.

Vegye figyelembe a helyszíni szabályozást/szivattyúcsoportot.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRH 12-1 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 3,45 kg |
| Súly csomagolással: | 3,71 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 1.215 cm² |
| Szélesség: | 225 mm |
| Magasság: | 183 mm |
| Mélység: | 380 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 265 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 205 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 381 mm |
| Légfűtőtípus: | Víz |
| Fűtési teljesítmény: | 1.700 W |
| Tömegáram: | 85 kg/h |
| Belépő hőmérséklet: | 70 °C |
| Visszatérő hőmérséklet: | 50 °C |
| Maximális vízhőmérséklet: | 100 °C |
| Maximális víznyomás: | 6 bar |
| Víznyomás különbség: | 800 Pa |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821175 |
| Termékszám: | 0082.0117 |

Gyártó: MAICO

WRH 12-1 Melegvizes légfűtő berendezések