**Külső rács LZP-R 56**

Esővédő rács szellőztetéshez és elszíváshoz különösen magas értékű kivitelben.

Csatorna átmérő bővítések a nyomásveszteség lecsökkentése érdekében alapjellemzőként.

Beépített fix állású esőelterelő, időjárásvédő lamellákkal.

Falba történő beépítésre szolgáló kerettel.

Karimakeret 20 mm és hosszú lyukak közvetlen csatlakoztatáshoz a csatornához.

Védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LZP-R 56 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal / Csatorna |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 31,5 kg |
| Súly csomagolással: | 33,84 kg |
| Csatornaméret: | 1.000 mm x 500 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 4.050 cm² |
| Szélesség: | 1.529 mm |
| Magasság: | 575 mm |
| Mélység: | 73 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.575 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 575 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 265 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513872 |
| Termékszám: | 0151.0387 |

Gyártó: MAICO

LZP-R 56 Külső rács