**Belső rács LGR 62/12**

Belső rács elülső kerettel.

Spirálisan korcolt csövekbe való beszerelésre.

Vízszintes, forgatható beágyazású légterelő lamellákkal az elülső oldalon.

Légáram-szabályozás állítható nyíláslemezekkel.

Optimális esetben ( DN 250 65 mm építési magasság, DN 500 115 mm építési magasság) a belső rács teljesen a csövön fekszik.

Látható csavarlyukakkal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LGR 62/12 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Célszerű légátvezetés a nyíláslemezek 75%-os nyitása mellett.: | 500 m³/h - 700 m³/h |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Cső |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 1,8 kg |
| Súly csomagolással: | 2,12 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 300 mm - 800 mm (megfelelő 500 mm) |
| Szélesség: | 658 mm |
| Magasság: | 113 mm |
| Mélység: | 56 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 700 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 70 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513629 |
| Termékszám: | 0151.0362 |

Gyártó: MAICO

LGR 62/12 Belső rács