**Zsiradékszűrő egység elszíváshoz FFE 10**

Szép formájú zsiradékszűrő, amely előegységként elszívó-légszelepekhez 20 mm-es max. beszerelési mélységgel vagy egyedülálló részegységként alkalmazható.

Beépített levehető zsiradékszűrő-kazettával.

A kazetta kiszerelése szerszám nélkül lehetséges.

4 hátoldali rögzítő gyűrűvel.

A zsiradékszűrő-kazetta forró vízzel tísztítható, pl. a mosogatóban vagy mosogatógépben.

Egyszerű fali- vagy mennyezeti beszerelés.

Konyhákbani és teakonyhákbani alkalmazásra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFE 10 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Ház anyaga: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Zsiradékszűrő kazetta anyaga: | Alumíniummal kötözött kétoldali fémrácsos burkolattal |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,32 kg |
| Súly csomagolással: | 0,46 kg |
| Szélesség: | 190 mm |
| Magasság: | 185 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 230 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 230 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925064 |
| Termékszám: | 0092.0506 |

Gyártó: MAICO

FFE 10 Zsiradékszűrő egység elszíváshoz